**Testler**

Clause 5 : General Conditions for Tests :

* 5.1 Routine Tests(Annex A) :
  + A.2 Earth Contiunity Tests:
    - Testin yapılma amacı , cihaza yüksek akım ve düşük gerilim verilerek , kaçak olması halinde akacak akımın güvenli bir şekilde toprağa akıp akmayacağının test edilmesidir.
    - Cihaz , yüksüz gerilimi 12 V ‘u geçmeyen 10 A akım sağlayan bir cihazla beslenir.
    - Cihazın bir probu erişilebilir metal parçalara sırayla bağlanır(her bir ayrı kısım için bir ayrı test , tüm parçalar tek bir toprağa bağlıysa tek test).
    - Besleme kablosu olan cihazlar için topraklama sürekliliği 0.1 ohm + besleme kablosu direnci’ni geçmemelidir.
    - Akımın verilme süreci AC dalgalanma yakalanana kadardır.
  + A.3 Electric Strength Test:
    - Cihazın yüksek voltaja karşı dayanımı test edilir.